**Kriteriji odabira za grupu 2.**

3. Ispravak dokumentacije, primjenjuje se od 18. ožujka 2022. godine

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv postupka dodjele (sheme/operacije) | **Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom** |
| Referentni broj postupka dodjele | FSEU.2022.MZO. |
| Referentni broj operacije |  |
| Naziv prijavitelja |  |

|  | **Kriterij odabira i pitanja za procjenu** | **Bodovna vrijednost / odgovori „Da“/“Ne“ uz izjavu / opis pripadajućih situacija** | **Ostvarena ocjena / maksimalno ostvariva ocjena** | **Referenca na izvor za provjeru[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Datum izgradnje zgrade** i tip nosive konstrukcije | | | |
| * 1. Pojedinačni spomenik kulture, građeno ~~1930.~~ do 1964. god.,   \*(vidljivo ugrožena stabilnost nosive konstrukcije zgrade - crvena oznaka oštećenja)   * Zgrada ima masivne zidane konstrukcije s drvenim stropovima i svodovima i/ili je od posebne povijesne vrijednosti s dekoriranim interijerima | 80 | 80 bodova | Provjerava se u Izjavi stručnjaka |
| * 1. Pojedinačni spomenik kulture, građeno do 1964. god.,   \*(vidljiva oštećenja nosive konstrukcije zgrade - žuta oznaka oštećenja)  - Zgrada ima masivne zidane konstrukcije s drvenim stropovima i svodovima i/ili je od posebne povijesne vrijednosti s dekoriranim interijerima | 75 |  |  |
| * 1. Pojedinačni spomenik kulture, građeno ~~između 1930.~~ do 1964. god.,   \*( vidljivo ugrožena stabilnost nosive konstrukcije zgrade - crvena oznaka oštećenja)   * Zgrada ima masivne zidane konstrukcije bez serklaža s raznim tipovima masivnih monolitnih armiranobetonskih stropova ili   zgrada ima masivne zidane konstrukcije s vertikalnim i horizontalnim serklažima i krutim armiranobetonskim stropovima | 70 |  |  |
| * 1. Pojedinačni spomenik kulture, građeno ~~između 1930.~~ do 1964. god.,   \*(vidljiva oštećenja nosive konstrukcije zgrade- - žuta oznaka oštećenja)   * Zgrada ima masivne zidane konstrukcije bez serklaža s raznim tipovima masivnih monolitnih armiranobetonskih stropova ili   zgrada ima masivne zidane konstrukcije s vertikalnim i horizontalnim serklažima i krutim armiranobetonskim stropovima | 65 |  |  |
| * 1. Zgrada građena do ~~1930. god.~~ 1964.   \*(vidljivo ugrožena stabilnost nosive konstrukcije zgrade - crvena oznaka oštećenja)   * Zgrada ima masivne zidane konstrukcije s drvenim stropovima i svodovima | 60 |  |  |
| * 1. Zgrada građena ~~između 1930.-~~ do 1964. god.,   \*(vidljivo ugrožena stabilnost nosive konstrukcije zgrade - crvena oznaka oštećenja)   * Zgrada ima masivne zidane konstrukcije sa i bez serklaža s raznim tipovima masivnih monolitnih armiranobetonskih stropova | 55 |  |  |
| * 1. Zgrada građena ~~između 1930.-~~ do 1964. god   \*( vidljiva oštećenja nosive konstrukcije zgrade - žuta oznaka oštećenja)  - ili zgrada ima masivne zidane konstrukcije s drvenim stropovima i svodovima | 50 |  |  |
| **1.8.** Zgrada građena ~~1930.-1964. god.,~~ do 1964. god.  \*(vidljiva oštećenja nosive konstrukcije zgrade - žuta oznaka oštećenja)  Zgrada ima masivne zidane konstrukcije sa i bez serklaža te s raznim tipovima masivnih monolitnih armirano-betonskih stropova | 45 |  |  |
| **1.8.1.** Zgrada građena do 1964. god.  \*( vidljivo ugrožena stabilnost nosive konstrukcije zgrade - crvena oznaka oštećenja; vidljiva oštećenja zgrade - žuta oznaka oštećenja)  **-** Zgrada ima armirano-betonsku (okvirnu ili sa zidovima), čeličnu ili spregnutu armirano-betonsko-čeličnu nosivu konstrukciju | 42 |  |  |
| **1.9.** Zgrada građena nakon 1964. god.,  \*(vidljivo ugrožena stabilnost nosive konstrukcije zgrade - crvena oznaka oštećenja; vidljiva oštećenja nosive konstrukcije zgrade - žuta oznaka oštećenja)   * Zgrada s bilo kojom nosivom konstrukcijom izgrađena prema propisima donesenim 1964. god. * ~~Zgrada s armirano-betonskom nosivom konstrukcijom (okvirne ili sa zidovima)~~ | 40 |  |  |
| **1.10.**  Zgrada građena do ~~između 1964.~~ 1982. god.,  \*(slabo vidljiva oštećenja zgrade - zelena oznaka oštećenja)   * Zgrada s bilo kojom nosivom konstrukcijom izgrađena prema propisima donesenim 1964. god. | 35 |  |  |
| **1.11.** Sve ostale zgrade građene nakon 1982. godine  \*(slabo vidljiva oštećenja zgrade - zelena oznaka oštećenja)   * Zgrada s bilo kojom nosivom konstrukcijom izgrađena prema propisima donesenim 1981. god. | 10 |  |  |
| Obrazloženje ocjene: |  |  |  |
| **2.** | **Udaljenost oštećene zgrade od epicentra potresa** prema Karti intenziteta potresa (Prilog 7) nalazi na području prema legendi intenziteta Europske Makroseizmičke ljestvice (EMS) | | | |
| **2.1.** Oštećena zgrada nalazi se na području unutar izolinija intenziteta VIII. | 10 | 10 bodova | Provjerava se u Izjavi stručnjaka |
| **2.2.** Oštećena zgrada nalazi se na području unutar izolinija intenziteta VII. | 5 |  |  |
| **2.3.** Oštećena zgrada nalazi se na području unutar izolinija intenziteta VI. i manje | 0 |  |  |
| Obrazloženje ocjene: |  |  |  |
| **3.** | **Pripremljenost projektno-tehničke dokumentacije** | | | |
| **3.1.** Zgrada za koju prijavitelj posjeduje pripremljenu projektno-tehničku dokumentaciju | 10 | 10 bodova | Provjerava se u Izjavi stručnjaka |
|  | **3.2.** Zgrada za koju prijavitelj ne posjeduje pripremljenu projektno-tehničku dokumentaciju | 0 |  |  |

*Sveukupno maksimalno ostvariva ocjena je 100 bodova.*

*\*Oznake oštećenja su indikativne*

*Ako je u jednom projektnom prijedlogu prijavljeno više zgrada na istoj čestici, a iste imaju različite godine izgradnje i/ili oznaku oštećenja i/ili tip konstrukcije, ukupni broj bodova za kriterij 1. izračunavati će se na način da se svakoj zgradi odredi pod-kriterij kojem pripada prema kriterijima za ocjenjivanje, a zatim će se odrediti postotak bruto površine svake pojedine zgrade u odnosu na dodijeljeni broj bodova u pripadajućem pod-kriteriju te se zatim zbrajaju dobivene vrijednosti i određuje se ukupan broj bodova za kriterij 1.*

*Primjer:*

*Zgrada 1 – bruto površina zgrade: 1000 m2 ; pod-kriterij 1.4.= 65 bodova*

*Zgrada 2 – bruto površina zgrade: 500 m2 ; pod-kriterij 1.8.= 45 bodova*

*Zgrada 1 u pod-kriteriju 1.4. može dobiti 66,67 % od ukupnog broja bodova za taj pod-kriterij.*

*Zgrada 2 u pod-kriteriju 1.8. može dobiti 33,33 % od ukupnog broja bodova za taj pod-kriterij.*

*Što znači da je zgrada 1 dobila 43,34 bodova u pod-kriteriju 1.4., a zgrada 2 je dobila 15 bodova u pod-kriteriju 1.8.*

*Ukupan zbroj bodova za obje zgrade je 58,34.*

*Projektnom prijedlogu za kriterij 1 dodijeljeno je 58,34 bodova.*

***Napomena: Ako je cjelokupan objekt namijenjen za rušenje kroz Grupu 3 predmetnog Poziva, za takav objekt ne provodi se ocjena kvalitete.***

*<Prilagoditi ovisno o tome koja institucija/Odbor obavlja ovu fazu postupka dodjele>*

*Ime, prezime, funkcija i potpis osobe odgovorne za provjeru prihvatljivosti operacije i aktivnosti te ocjene kvalitete*

1. Navodi se ili (a) dokument koji prijavitelj treba dostaviti u svrhu provjere ispunjavanja određenog kriterija, ili (b) mjesto u prijavnom obrascu u kojemu prijavitelj treba ponuditi podatke relevantne za provjeru ispunjavanja određenog kriterija, te po potrebi objašnjenje u kojem opsegu će se provjeravati ispunjavanje pojedinog kriterija. [↑](#footnote-ref-2)